Dotyczy Etapu II od pompowni P2 do pompowni P1 Niska Jabłonica

1.Włączenie projektowanej sieci etapu II do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w I etapie należy wykonać przez trójnik DN200/200 PE z zaślepieniem korkiem odnogi od trójnika.

2.w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Technicznym na rysunku nr 13 Pompownia ścieków P2 -błędnie podano moc pompy ( 4,8kW) powinno być 18 kW.